通过UART打印距离

未收到回响信号，距离超出计算范围，计数器归零

通过时间和速度计算距离

时间t后返回回响信号，再次触发单片机中断

传感器触发单片机中断

计数器清零

单片机发出信号到传感器模块

开始